Описание:

CON/SH-300 Уд. тел. ст. д/с Akara Alpha Telerod 3,0 м Длина в слож. виде 1,13 м. Вес 570 гр. Тест 20-40гр. CON/SH-400 Уд. тел. ст. д/с Akara Alpha Telerod 4,0 м Длина в слож. виде 1,15 м. Вес 590 гр. Тест 20-40гр. CON/SH-500 Уд. тел. ст. д/с Akara Alpha Telerod 5,0 м Длина в слож. виде 1,17 м. Вес 605 гр. Тест 20-40гр. CON/SH-600 Уд. тел. ст. д/с Akara Alpha Telerod 6,0 м Длина в слож. виде 1,19 м. Вес 620 гр. Тест 20-40гр. Стеклопластиковая удочка короткого сложения. Компактная в сборе. Ручка комеля выполнена из антискользящего материала. Для всех видов поплавочной ловли; бланк удочки обладает повышенной прочностью, средне-быстрый строй, кольца с керамическими вставками.

POW-BL-400 Уд. тел. ст. д/с Akara Power Black (20-40) 4,0 м Длина в слож. виде 1,14 м. Вес 170 гр. Тест 20-40гр. POW-BL-500 Уд. тел. ст. д/с Akara Power Black (20-40) 5,0 м Длина в слож. виде 1,19 м. Вес 380 гр. Тест 20-40гр. POW-BL-600 Уд. тел. ст. д/с Akara Power Black (20-40) 6,0 м Длина в слож. виде 1,21 м. Вес 520 гр. Тест 20-40гр. Стеклопластиковая удочка длинного сложения эконом класса. Предназначена для всех видов поплавочной ловли, оснащена керамическими кольцами и катушкодержателем.

LW-WOL-400 Уд. тел. ст. д/с Akara Wolf (10-35) 4,0 м Длина в слож. виде 1,16 м. Вес 460 гр. Тест 10-35гр. LW-WOL-500 Уд. тел. ст. д/с Akara Wolf (10-35) 5,0 м Длина в слож. виде 1,17 м. Вес 660 гр. Тест 10-35гр. LW-WOL-600 Уд. тел. ст. д/с Akara Wolf (10-35) 6,0 м Длина в слож. виде 1,2 м. Вес 970 гр. Тест 10-35гр. Akara Wolf - композитное удилище среднего строя. Оснащено кольцами с керамическими вставками. На удилище установлен простой, но надёжный катушкодержатель гаечного типа. Рекомендуется для поплавочной ловли.

A-L8001-400 Уд. тел. уг. д/с Akara L8001 Antrax Bolo IM7 (5-25) 4,0 м Длина в слож. виде 1,3 м. Вес 230 гр. Тест 5-25гр. A-L8001-500 Уд. тел. уг. д/с Akara L8001 Antrax Bolo IM7 (5-25) 5,0 м Длина в слож. виде 1,32 м. Вес 232 гр. Тест 5-25гр. Antrax Bolo – болонская удочка от Akara для всех видов поплавочной ловли. Бланк среднего строя быстро реагирует на подсечку и справиться с трофеем любого размера. Широкий весовой диапазон используемых снастей делает удочку универсальной по использованию и позволяет её использовать как для ловли на течении так и в стоячей воде. Быстросъёмный катушкодержатель. Графит марки IM-7.

SM-ATX-400 Уд. тел. уг. д/с S Master Active TX-20 4,0 м Длина в слож. виде 1,2 м. Вес 125 гр. Тест 10-30гр. SM-ATX-500 Уд. тел. уг. д/с S Master Active TX-20 5,0 м Длина в слож. виде 1,22 м. Вес 190 гр. Тест 10-30гр. Маховая удочка Surf Master Active рекомендована для всех видов ловли с глухой оснасткой. Бланк средне-быстрого строя справится с рыбой любого размера, позволит выполнить акцентированную подсечку и точный заброс. Графит марки TX-20. SM-ATX-500BK Уд. тел. уг. д/с S Master Active TX-20 5,0 м б/к Длина в слож. виде 1,2 м. Вес 150 гр. Тест 5-20гр. Болонская удочка Surf Master Active рекомендована для всех видов ловли. Бланк средне-быстрого строя справится с рыбой любого размера, позволит выполнить акцентированную подсечку и точный заброс. Графит марки TX-20.

SM-3045S-360 Уд. шт. ст. фид. 3 колена S Master 3045-S Combat Ultra Feeder (40-80-120) 3,6 м. Длина в слож. виде 1,27 м. Вес 450 гр. Тест 40-80-120гр. Бюджетный стеклопластиковый фидер с бланком параболического строя от SurfMaster. Отличительной чертой Combat Ultra Feeder является широкий весовой диапазон используемых снастей (от 40 до 120гр), который позволяет одинаково хорошо контролировать снасть как в стоячей воде, так и на течении. Благодаря параболическому строю фидер прекрасно справляется с дальними забросами и вываживанием рыбы любого размера. Низкопрофильные кольца. Неопреновая рукоять.

SM-3041S-420 Уд. шт. уг. фид. 3 колена S Master 3041-S Exeler Feeder IM10 (40-100-150) 4,2 м. Длина в слож. виде 1,45 м. Вес 430 гр. Тест 40-100-150гр. Силовой фидер с бланком параболического строя от SurfMaster. Отличительной чертой Exeler является широкий весовой диапазон используемых снастей (от 40 до 150гр), который позволяет одинаково хорошо контролировать снасть как в стоячей воде, так и на течении. Благодаря параболическому строю фидер прекрасно справляется с дальними забросами и вываживанием рыбы любого размера. Графит марки IM-10.

HF120-360 Уд. шт. уг. фид. 3 колена Akara/Globe Hunter Feeder 120 гр. 3,6 м со сменнным хлыстом. м Длина в слож. виде 1,28 м. Вес 470 гр. Тест до 120гр. Карбоновый фидер с бланком параболического строя от Akara. Отличительной чертой Hunter Feeder является широкий весовой диапазон используемых снастей (от 40 до 120гр), который позволяет одинаково хорошо контролировать снасть как в стоячей воде, так и на течении. Благодаря своему строю фидер прекрасно справляется с дальними забросами и вываживанием рыбы любого размера. Увеличенная рукоять позволяет выполнить дальний запрос без особых усилий. В длине 3,9 метра модель представлена силовым фидером с тестом до 180гр. Графит марки IM-10.

COV-AV-135 Чехол Akara Voyager 1,35 м с катушкой. Вместительный и прочный чехол Akara Voyager с отделением для катушки доступен в двух вариантах по длине, а именно 1,35 и 1,55 м.

Спиннинги:

CSE-240 Сп. тел. ст. к/с Akara Alpha Telerod (20-40) 2,4 м Длина в слож. виде 0,53 м. Вес 170 гр. Тест 20-40гр. CSE-300 Сп. тел. ст. к/с Akara Alpha Telerod (20-40) 3,0 м Длина в слож. виде 0,55 м. Вес 210 гр. Тест 20-40гр CSE-360 Сп. тел. ст. к/с Akara Alpha Telerod (20-40) 3,6 м Длина в слож. виде 0,65 м. Вес 320 гр. Тест 20-40гр

Универсальный телескопический спиннинг короткого сложения. Одинаково хорошо подходит для ловли на спиннинг, донку и поплавочную снасть. Бюджетная серия.

SM1383-330 Сп. шт. ст. 2 колена S Master 1383 Ocean (200-500) 3,3 м Длина в слож. виде 1,56 м. Вес 480 гр. Тест 200-500гр. Ocean серия силовых спиннингов от SurfMaster повышенные прочностные характеристики бланка и сверхнадежная фурнитура делают их одними из самых мощных в своем классе. Морская и трофейная рыбалка , карповая и сомовья ловля, троллинг и силовой сюрф. SM1454-180 Сп. шт. ст. 2 колена S Master 1454 Thunder Pro (300-500) с роликом 1,8 м под стакан. Длина в слож. виде 0,98 м. Вес 350 гр. Тест 300-500гр. Серия силовых штекерных композитных спиннингов Thunder Pro, предназначена для различных видов силовой и морской бортовой ловли.Облегчённый бланк с добавлением углеволокна и усиленные увеличенные кольца SIC. Роликовый тюльпан.

SM-3055-195R Сп. шт. уг. 2 колена S Master 3055 Corrida Pro IM6 (300-500) 1,90 м с роликом. Длина в слож. виде 1,30 м. Вес 469 гр. Тест 300-500гр. Силовой морской спиннинг для троллинга и ловли в отвес. Армированный бланк и особенности строя позволяют использовать Corrida в самых тяжелых условиях (повышенные нагрузки, отрицательная температура). При вываживании рыбы хорошо гасит ее рывки, прекрасно справляется даже с трофейными экземплярами. Тюльпан выполнен в виде специального пропускного ролика, стойкого к коррозии. Усиленные пропускные SIC кольца. Съемная ручка. Оконечность рукояти оснащена крестом-фиксатором осевого вращения.

AK-ES3169-240 Сп. шт. уг. 2 колена Akara 3169 Effect Series Trout IM8 (4-18) 2,4 м Длина в слож. виде 1,25 м. Вес 130 гр. Тест 4-18гр. AK-ES3171-240 Сп. шт. уг. 2 колена Akara 3171 Effect Series Pike IM8 (20-50) 2,4 м Длина в слож. виде 1,25 м. Вес 160 гр. Тест 20-50гр. Cпиннинг имеет отличные бросковые характеристики и бланк с повышенной чувствительностью при проводке, что делает его отличным помощником на рыбалке. Все это стало возможным из-за использования технологии Effect Rod Technology.Все спиннинги, которые оснащены бланком, изготовленным по этой технологии, называются «звонкими». Данный спиннинг также может похвастаться относительно невысокими ценами и высокой надежностью, что делает его привлекательным, как для профессионалов, так и для любителей.Высокая надежность с повышенными прочностными характеристика позволяет использовать этот спиннинг на рыбалке в тяжелых условиях. Пропускные кольца устанавливались с использованием специальной технологии Cast Balance, которая помогла правильно распределить возможные нагрузки на спиннинг и увеличить его технические характеристики. При создании данного спиннинга использовался графит марки IM-8.

AEJS-2-8-228 Сп. шт. уг. 2 колена Akara Erion Jig Spin IM9 (2-8) 2,28 м Длина в слож. виде 1,3 м. Вес 119 гр. Тест 2-8гр. AEJS-3-12-248 Сп. шт. уг. 2 колена Akara Erion Jig Spin IM9 (3-12) 2,48 м Длина в слож. виде 1,4 м. Вес 124 гр. Тест 3-12гр. AEJS-10-30-228 Сп. шт. уг. 2 колена Akara Erion Jig Spin IM9 (10-30) 2,28 м Длина в слож. виде 1,4 м. Вес 118 гр. Тест 10-30гр.

Erion Jig Spin – широкая линейка спиннингов для контактных видов ловли: твич, джиг, ловля с отведенным поводком, техасская оснастка. Весовой диапазон приманок данной линейки начинается от спиннинга тестом от 2 до 8 г, а заканчивается спиннингом с тестом 5-25 г. Спиннинг строя Medium-Fast обладает сбалансированным бланком, позволяющим выполнять точные и дальние забросы. Способность бланка выдерживать повышенные нагрузки позволяет ловить «через траву» и справиться с хищником любого размера. Расстановка колец произведена по технологии New Guide System, при которой определяется оптимальное их расположение, количество и размер, что позволяет наиболее эффективно распределить нагрузку на бланк, сохраняя его высокую чувствительность при проводке. Разнесенная неопреновая рукоять. Облегченные кольца Kujira XR Long Super Hard ZrO2 (1600-1800H,kg/mm2).

L1233-212 Сп. шт. уг. 2 колена Akara L1233 Effect Series Futura Light 702LMF IM8 (2-12) 2,12 м Вес: 140гр. Тест 2-12гр. Futura Light – линейка спиннингов класса лайт. Благодаря вклеенной карбоновой вершинке, эти удилища легко справляются с забросом и анимацией даже самых маленьких приманок (микроджига, мини воблеров и мини колебалок). Спиннинги данной серии наряду с бланком повышенной чувствительности обладают хорошими бросковыми характеристиками. Они были достигнуты благодаря использованию технологии Effect Rod Technology, в которой процесс термической просушки бланка происходит под давлением. Данная технологи позволяет сделать бланк более плотным и быстрым в работе, спиннинги, собранные на таких бланках, называют «звонкими». Оснащены кольцами Kujira XR Long Super Hard ZrO2 (1600-1800H,kg/mm2) и оригинальным катушкодержателем. При установке пропускных колец использована система компьютерной развесовки Cast Balance.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | Длина сложенной см. | Вес гр. | Тест гр. |
| CON/SH-300 | 119  | 240  | 20-40  |
| CON/SH-400 |  |  |  |
| CON/SH-500 |  |  |  |
| CON/SH-600 |  |  |  |

Длина в слож. виде 0,53 м. Вес 170 гр. Тест 20-40гр.